***ОБҐРУНТУВАННЯ***

***технічних та якісних характеристик  очікуваної вартості предмета закупівлі***

***Послуги з технічного обслуговування і поточного ремонту автомобільного транспорту, а саме підіймального устаткування автомобільного транспорту (Код ДК 021:2015 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання)***

**(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:***

Комунальне підприємство ГДМБ (Госпрозрахункова дільниця механізація будівництва), вул. 2 Слобідська, 140, Миколаївська обл., м. Миколаїв, 54034, ЄДРПОУ 03331466 (Комунальне підприємство, яка є підприємством що забезпечує потреби територіальної громади (одержувач бюджетних коштів)

***Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Послуги з технічного обслуговування і поточного ремонту автомобільного транспорту, а саме підіймального устаткування автомобільного транспорту (Код ДК 021:2015 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання)

***Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:***

відкриті торги з особливостями

***Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:***

645243,30 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначено з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275, шляхом отримання 3-х цінових пропозицій від потенційних постачальників (враховуючі висновок ДВФКНПК ММР № 27053/21.01-08/24-2 від 30.07.2024) та розраховано середньозважене значення очікуваної вартості. Прогнозована кількісна потреба закупівлі на 2024 рік розрахована відповідно до Службової записки майстра механіка транспортної дільниці Павлюка С.В. від 19.07.2024 № 132.

***Умови та строки надання послуг:***

Строк надання Послуг: за заявкою Замовника, але не більше 30 календарних днів. Місце надання Послуг: СТО Виконавця. Послуги повинні надаватись у разі необхідності протягом 2024 року, але не пізніше 26.12.2024 року.

***Умови оплати:***

Замовник проводить оплату за фактично надані Послуги. Вартість послуг, запасних частин, матеріалів та деталей зазначається в Акті приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), що складається Виконавцем після проведення поточного ремонту та/або технічного обслуговування автомобіля і підписується представниками обох Сторін. Замовник зобов’язаний після підписання Сторонами Акту приймання – передачі наданих послуг (виконаних робіт) здійснити оплату протягом 30-ти (тридцяти) календарних днів, шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Ціна за надані Послуги, які пропонує надати Виконавець за Договором, включає податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, витрати на страхування та усі інші витрати, пов’язані з наданням Послуг. У разі відсутності або затримки бюджетного фінансування розрахунки за надані Послуги здійснюються протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок. Сторони досягли згоди, що відповідальність у цьому випадку не застосовується. Замовник здійснює оплату в межах отриманого бюджетного фінансування.

***Технічні характеристики предмета закупівлі:***

Замовник зобов’язаний самостійно доставити ТЗ на СТО для виконання Послуг за попередньо узгодженістю (в телефонному режимі) дати та часу із Виконавцем. У випадку неможливості доставити ТЗ у заздалегідь визначену дату та час, Замовник зобов’язаний не пізніше ніж за один день повідомити про це Виконавця і погодити з ним іншу дату та час початку робіт.

Вартість нормо-години, запропонована Учасником згідно його тендерної пропозиції, залишається не змінною протягом дії Договору.

Надання Послуг повинно здійснюватися з додержанням вимог наступних нормативно-правових актів:

- наказу Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2014  № 615 «Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів»;

- наказу Міністерства інфраструктури України від 15 лютого 2012 року № 106 «Про затвердження Технологічних вимог до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу»;

- наказу Міністерства інфраструктури України від 26 листопада 2012 року № 710 «Про затвердження Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методи такої перевірки»;

- наказу Міністерства транспорту і зв’язку України від 30.03.1998 року № 102 «Про затвердження Положення про технічне обслуговування і ремонту дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту»;

Учасник повинен надавати послуги, які відповідають вимогам діючого законодавства щодо екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля, ефективно застосовувати рекомендації із захисту довкілля та дотримуватись законодавчих і адміністративних положень, що забезпечують охорону навколишнього середовища (надати гарантійний лист).

Послуги повинні надаватись у разі необхідності протягом 2024 року (надати гарантійний лист).

**Перелік транспортних засобів (на яких можуть бути надані послуги):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Марка/Модель, державний номер** | **Рік випуску** | **Номер кузова/шасі** |
| 1. | ЗИЛ-130 АП-18 г/п, державний номер ВЕ12-84АЕ (Вантаж. автопідйомник) | 1989 | XTZ130000K28360742836074 |
| 2. | ГАЗ-3307 г/под. АП-17А-04, державний номер 056-08НК (Автопідйомник) | 2002 | 33070020824232 |
| 3. | ГАЗ-3307 г/под. АП-17А-04, державний номер 074-15НК (Вантаж. автопідйомник) | 2003 | XTH33070020832482 |
| 4. | ГАЗ-3307 АП-18-04, державний номер ВЕ29-36АА (Вантаж. спец. гідравл. телескоп. підйомник) | 1994 | XTH330700P1522613 |
| 5. | ЗИЛ-5301 АП-15 г/под., державний номер 074-14НК (Автопідйомник) | 2003 | XTZ5301E020063713 |
| 6. | ГАЗ-53А АП-17А г/под., державний номер 060-69НК (Автопідйомник) | 1992 | XTH531200N1405095 |
| 7. | ГАЗ-3309 АП-18 г/под., державний номер ВЕ41-86АК (Вантаж. автопідйомник) | 2007 | X963309007094596 |
| 8. | ГАЗ-53А АП-18-04 г/под., державний номер ВЕ08-46СВ (Вантаж. автопідйомник) | 1980 | XTH530000A05349670534967 |
| 9. | ГАЗ-33098 ВС-18Т, державний номер ВЕ54-61ВТ (Вантаж. автопідйомник) | 2016 | X96330980G1080499 |
| 10. | ГАЗ-33098 ВС-18Т, державний номер ВЕ54-62ВТ (Вантаж. автопідйомник) | 2016 | X96330980G1080575 |
| 11. | MERCEDES-BENZ типу VST-244-NF, державний номер ВЕ6641ЕХ (Автопідйомник) | 2007 | WDF9700431L193456 |
| 12. | RENAULT, державний номер ВЕ4772НВ (Автопідйомник/автовишка) | 2013 | VF6MFFDC47365502 |
| 13. | RENAULT, державний номер ВЕ4769НВ (Автопідйомник/автовишка) | 2014 | VF6MFFES50361524 |

Перелік транспортних засобів може змінюватися у зв’язку з надходженням чи вибуттям транспортних засобів з підрозділу. Зміни щодо переліку транспортних засобів вносяться шляхом погодження Сторонами та підписанням додаткової угоди.

**Перелік видів послуг (які можуть бути надані)**

1.  Діагностика, ремонт та технічне обслуговування підйомних механізмів.

2. Діагностика, ремонт та технічне обслуговування гідроциліндрів, ремонт або заміна гідрозамка підйому стріли.

3. Діагностика, ремонт та технічне обслуговування приладів безпеки.

4. Діагностика, ремонт та технічне обслуговування редукторів повороту.

5. Діагностика, ремонт та технічне обслуговування систем гідронасосів.

6. Діагностика, ремонт та технічне обслуговування електричних систем, електропроводки.

7. Діагностика, ремонт та технічне обслуговування розподільників.

8. Діагностика, ремонт та технічне обслуговування насосного обладнання, спеціальних агрегатів.

9. Діагностика, ремонт та технічне обслуговування стріли та її складових..

В межах Договору можуть надаватись також супутні послуги, які стосуються діагностики, ремонту(поточного) та технічного обслуговування підйомних установок транспортних засобів.

В підтвердження можливості виконання технічного завдання щодо послуг з технічного обслуговування і поточного ремонту автомобільного транспорту, а саме підіймального устаткування автомобільного транспорту. Учасник повинен надати в складі своєї тендерної пропозиції гарантійний лист, щодо стану приміщення СТО.

**Вимоги до СТО:**

Місце надання послуг: СТО Виконавця. Приміщення/будівля СТО повинно знаходитись у м. Миколаїв та представляти весь комплекс послуг з технічного обслуговування та ремонту (поточного) підйомних установок транспортних засобів.

Вимоги до наявності та стану приміщень СТО:

- кількість смотрових ям на СТО повинна бути не менше ніж 2 (дві);

- наявність мостових кранів не менше ніж 1 (один);

- наявність стендів для перевірки гідравлічних систем не менше ніж 2 (два);

- наявність токарних верстатів не менше ніж 2 (два);

- наявність прибору вимірювання моменту затягування різьбових з’єднань;

- наявність обладнання для діагностики, ремонту та технічного обслуговування редукторів повороту;

- наявність обладнання для діагностики, ремонту та технічного систем гідронасосів;

- наявність обладнання для діагностики, ремонту та технічного обслуговування електричних систем, електропроводки;

- наявність обладнання для заміни гідравлічних рідин;

- наявність зварювального поста;

- наявність малярного цеха;

СТО повинна мати закриту територію до якої вхід стороннім особам заборонено, а учасник повинен забезпечити відповідальне зберігання транспортних засобів Замовника у відповідності до вимог експлуатаційної документації на транспортний засіб протягом надання Послуг. ТЗ Замовника повинні обслуговуватися першочергово (надати гарантійний лист).

В підтвердження можливості виконання технічного завдання щодо послуг з технічного обслуговування і поточного ремонту автомобільного транспорту, а саме підіймального устаткування автомобільного транспорту, учасник повинен надати в складі своєї тендерної пропозиції гарантійний лист, щодо деталей які будуть використовуватись для ремонту підйомного устаткування.

**Вимоги до деталей:**

При проведенні ремонту, діагностики та технічного обслуговування підйомних установок транспортних засобів Учасник повинен використовувати власні запасні частини та витратні матеріали. Запасні частини та витратні матеріали, які використовуються під час надання послуг повинні бути нові, не відновлені та не реставровані, відповідати технічним умовам заводу-виробника спецтехніки, бути промаркованими оригінальними каталожними номерами виробника спецтехніки марки та запаковані у тару з логотипом виробника спецтехніки марки. Вартість використаних запасних частин не повинна перевищувати середню ринкову вартість на момент ремонту.

Деталі, що були замінені в процесі ремонту підйомних установок транспортних засобів, за бажанням Замовника повертаються Замовнику в момент отримання ТЗ з ремонту (надати гарантійний лист).