**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик  **Опори для вуличного освітлення (ДК 021:2015: 34920000-2 — Дорожнє обладнання)**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:****Комунальне підприємство ГДМБ (Госпрозрахункова дільниця механізація будівництва), вул. 2 Слобідська, 140, Миколаївська обл., м. Миколаїв, 54034, ЄДРПОУ 03331466 (Комунальне підприємство, яка є підприємством що забезпечує потреби територіальної громади (одержувач бюджетних коштів)*

***Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):*** **Опори для вуличного освітлення (ДК 021:2015: 34920000-2 — Дорожнє обладнання)**

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** *відкриті торги з особливостями*

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

108 000,00 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначено з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275, шляхом отримання інформації що міститься в мережі інтернет, а саме сайти виробників та офіційних дистрибьютерів. Кількісна потреба розрахована на підставі аналізу фактичного використання товарів, робіт та послуг для забезпечення діяльності замовника у минулих періодах відповідно до службової записки майстра дільниці мереж зовнішнього освітлення та з урахуванням запланованих поточних завдань замовника **.**

**Нормативно-правове регулювання.** Постачальник повинен надати Замовнику Товар, якість якого відповідає Сертифікату відповідності (Декларації про відповідність) на пропонований товар (для опори – сертифікат повинен відповідати ДСТУ Б В.2.6-2-95 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови).

**Обґрунтування технічних характеристик.***Термін постачання —*до 31.12.2023р.

Вся продукція повинна мати високий рівень якості та відповідність зі стандартами, що діють на території України, затвердженими на даний вид Товару.

Товар, який постачається Учасником, не містить шкідливих речовин, сполук, токсичних компонентів та інших речовин, відповідає екологічним вимогам до даного виду продукції, що підтверджується Учасником довідкою в довільній формі.

Учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист в довільній формі з підтвердженням, що Товар, який буде поставлятися, виготовляється серійно, новий, в заводській тарі та на який не минув гарантійний термін зберігання.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Характеристики (вимоги Замовника)** |
|
| 1 | Опора залізобетонна СВ 95-2 або еквівалент у кількості 30 одиниць | Довжина стояка (опори), мм: 9500  Маса, кг: 750  Довжина заземлюючого провідника, не менше, м: 2  Морозостійкість: не менше F150  Водонепроникність бетону: не менше W-2  Верхній торець стояка та кінці напруженої арматури захищені від корозії покриттям згідно СНиП 2.03.11-85 Захист будівельних конструкцій від корозії.  В паспорті виробу обов’язково посилання на відповідність державним стандартам України.  Постачання (відвантаження) виробів здійснювати тільки після досягнення бетоном максимальної міцності.  Гарантійний термін, не менше, років: 4  Термін експлуатації, років: не менше 10 |

.